**附件1：**

**动态血糖监测系统技术要求**

动态血糖监测系统应由传感器套装、扫描检测仪套装和软件组成。

1、传感器套装需包含由传感器组件包和传感器敷贴器。（1）传感器的关键部件应包括：底座、外壳、传感器探头、传感器电路元件和粘贴片等。（需提供传感器结构组成示意图）传感器外观应无污垢、碎屑和毛刺、缺损等加工缺陷；（2）传感器敷贴器的设计应符合一次性使用，在将传感器成功敷贴后，探针应自动收回于敷贴器内部，不外露，且无法再次放出，以确保使用安全。

2、扫描检测仪套装包括扫描检测仪（内置一血糖血酮仪）及其操作软件、电源适配器和USB电缆。

3、软件即用于读取、下载、可视化、分析处理所检测血糖数据的与扫描设备相匹配的应用软件，可用于科研用途，被相应SCI科研论文使用验证为加分项。